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SPAZZATRICE MOD. MAX 110

MAX 110, è il risultato di una continua ricerca all’innovazione, mantenendo la cura dei particolari costruttivi, l’impiego di materiali e componenti qualitativamente superiori, fanni di MAX 110 una spazzatrice unica per prestazioni e praticità con soluzioni mirate al rispetto dell’operatore e dell’ambiente (raccolta dello sporco in un sacco standard a perdere) e con l’innovativo sistema di sollevamento del gruppo spazzole, rendono facile ed economica la gestione della spazzatrice nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TELAIO:

Struttura realizzata con lamiera in acciaio elettrosaldato, paraurti in acciaio integrato avvolgente, estremamente robusta atta a sopportare sforzi di gran lunga superiori a quelli effettivamente richiesti anche nelle maggiori condizioni di lavoro.

Verniciato con polvere epossidica.

SISTEMA DI RACCOLTA:


Con il sistema, di raccolta dall’alto, il materiale si comprime aumentando l’autonomia di lavoro. (sia di materiale pesante dove normalmente vengono indicate spazzatrici a raccolta anteriore sia di materiale leggero e voluminoso dove sono indicate spazzatrici a raccolta posteriore). La possibilità di raccogliere il materiale su sacco a perdere, elimina il problema della polvere nella fase di smaltimento nel rispetto dell’operatore e dell’ambiente.

MOTORE 
MAX 110 è dotata dei seguenti motori :

Versione DIESEL
· Motore Diesel KUBOTA Z482-E, 4 tempi ad iniezione indiretta, 

· raffreddamento a liquido 

· 2 cilindri in linea 

· cilindrata 479 cc. 
· potenza max 9,3 kW (13 Cv) a 3.600 RPM 

· potenza tarata per lavoro 8 kW  (11,5 Cv) a 3.000 RPM
· Serbatoio carburante capacità 10 litri

Versione BENZINA
· Motore HONDA, GX 390 K1 4 tempi

· raffreddamento ad aria 

· monocilindrico

· cilindrata 389 cc.
· potenza 9,7 KW ( 13 Cv ) a 3.600 RPM
· potenza tarata in lavoro 8 kW (11,4 Cv) a 3.000 RPM
· Serbatoio carburante capacità 6,5 litri 

Versione ELETTRICA
· Motore BEST MOTOR, 36 V cc per trazione, 

· raffreddamento ad aria con ventilatore interno, 

· potenza 4 KW a 1800 RPM, 

· classe di isolamento H,

	Specifiche tecniche
	
	

	Dimensioni
	
	

	Lunghezza 







                            
	mm.
	1.777

	Larghezza senza spazzole laterali




                                            
	mm.
	1.099

	Altezza







                                
	mm.
	1.448

	Altezza con tettuccio protezione conducente e faro rotante

                         
	mm.
	2.419

	Pesi - volumi
	
	

	Peso a vuoto versione diesel





                           
	kg.
	650

	Peso a vuoto versione benzina





                          
	kg.
	658

	Peso a vuoto versione elettrica 36 v (senza batterie) 

                                        
	kg.
	693

	  (con batterie)






                                         
	kg.
	840

	Portata max. Raggiungibile




                                            
	kg.
	175

	Capacita' effettiva contenitore




                                             
	lt.
	100

	Altezza max di scarico contenitore rifiuti


                                                             
	mm.
	1.530

	Prestazioni
	
	

	Larghezza totale della fascia di spazzamento con:
	
	

	Spazzola centrale






                             
	mm.
	740

	Spazzola centrale  +  laterale  dx



                                                       
	mm.
	1.100

	Spazzola centrale + laterali  dx e sx (optional)

                                                        
	mm.
	1.400

	Velocità spazzamento con variazione continua 

                                                      
	km/h
	Da 0 a 7

	Superficie filtrante






                             
	m²
	4

	Pendenza superabile






                            
	%
	19


PANNELLO COMANDI:

· Chiave per accensione.

· Contaore.

· Avvisatore acustico.

· Leva spazzola centrale 

· Leva spazzola laterale.

· Leva alza flap.

· Indicatore livello caricabatterie.(versione EH)

· Leva apertura contenitore rifiuti per scarico multilivello (o sacco a perdere).

· Pulsante azionamento spazzole.

· Pulsante sollevamento contenitore rifiuti.

· Pulsante avviamento turbina aspirazione.

TRASMISSIONE:


Idrostatica sulla ruota di trazione con comando a pedale. 

STERZO:


Comando meccanico agente sulla ruota posteriore di trazione.

CONTENITORE:


Costruito con lamiere in acciaio elettrosaldato con raccolta dall’alto ha una capacità di 100 Lt. con la possibilità di raccogliere i rifiuti direttamente in un sacco a perdere e di scarico multilivello fino ad un max di 1.530 mm..
TURBINA ASP.:


Elettrica (nella versione elettrica – turbina idraulica nella versione a scoppio) ad alto rendimento con dispositivo di esclusione aspirazione per spazzamento sul bagnato.

FILTRI:


Il sistema filtrante a pannello posto lontano dalla spazzola, con una superficie di 4 m2 non richiede attrezzi per lo smontaggio ed è mantenuto efficiente da uno scuotifiltro elettrico a massa eccentrica comandato dal posto guida.

SEDILE:


Di guida anatomico regolabile con braccioli.

SPAZZOLE:


Centrali azionate da motore idraulico, autoregolabili azionate dal posto guida da un semplice ed efficace sistema a leve. Sono in grado di lavorare su qualsiasi tipo di pavimentazione. Le spazzole laterali azionate dal posto guida flottanti e retrattili sono azionate da un motore idraulico con assemblaggio antiurto.

FRENI:


Di servizio, soccorso, stazionamento sulle ruote anteriori.

RUOTE:


Superelastiche con anelli.
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